안전관리규정 표준모델(안)

(액화석유가스 충전사업자의 영업소에 의한 판매사업자용)

- 액법 시행규칙 별표6 및 KGS FS232 -

제․개정 경과 내역표

제․개정 년월일	제․개정 내용(요약)	비고
2004. 6. .	법령 개정에 따른 신고시설이 허가시설로 변경됨에 따라 제정
2011. 1. .	액법 시행규칙 개정에 따른 개정 사항 반영(조문변경 등)

1. 총     칙

제 1 조 (목적)

이 안전관리규정(이하 “규정”이라 한다)은 (       )내의 액화석유가스 충전사업자의 영업소시설과 그 가스판매에 관련된 사업장의 안전관리에 필요한 기준을 정함으로써 가스로 인한 재해를 예방하고 업무의 효율을 높여 가스안전을 우선적으로 확보하는데 목적이 있음.

(규정을 제정하거나 기타 가스사업에 관한 의사 결정시에도 이와 같음)

제 2 조 (적용범위)

이 규정은 액화석유가스의 안전관리 및 사업법(이하“액법”이라 한다) 및 고압가스안전관리법(이하“고법”이라 한다)에 관련된 (        )내 가스시설, 장비 및 인원에 대하여 적용한다.

제 3 조 (사업주의 책임)

① 사업주는 가스사고의 예방을 위하여 이 규정을 준수할 책임을 지며, 적정한 시설유지를 위하여 안전관리자의 권고 및 의견을 존중한다.

② 사업주는 안전관리수행을 위하여 안전관리자 및 종사원에게 적합한 권한 및 정당한 대우를 할 책임을 진다.

제 4 조 (종사원의 의무)

① 종사원은 가스사고의 예방을 위하여 사업주 또는 안전관리자가 행하는 지휘․감독에 따라야 한다.

② 종사원은 사업주 또는 안전관리자의 지휘․감독외 이 규정에서 정하는 사항을 준수할 의무가 있다.

2. 안전관리자의 직무 ․ 조직 및 책임에 관한 사항

제 5 조 (안전관리조직 구성)

자사의 안전관리 조직의 구성(예시)은 다음과 같으며 총괄책임은 사업주가 진다.

필요에 따라서는 안전관리협의체를 구성 운영할 수 있다.

안전관리 조직 구성 현황(예시)

			안전관리 총 괄 자
			안전관리 책 임 자
운반책임자운반자동차 운전자			수 요 자 시 설 점 검 원							비상조치 및 교육훈련 담 당			수요자관리 및 민원담당 (서무)

제 6 조 (안전관리자별 직무)

① 안전관리총괄자의 직무

- 해당 사업소 전반의 안전에 관한 업무를 총괄 관리한다.

② 안전관리책임자의 직무

- 안전관리총괄자를 보좌하여 사업장의 안전에 관한 모든 활동을 통제․감독하고 또한 기술적인 사항을 총괄 관리한다.

- 종사원을 지휘․감독하며 교육계획을 수립하여 안전관리총괄자에게 보고하고, 정기교육 및 특별교육을 실시한다.

- 시설의 점검을 실시 또는 감독하고 기록한다. 또한 그 결과에 따라 불안전한 시설․행동 요인은 시정 조치한다.

- 시장․군수․구청장의 위탁을 받아 한국가스안전공사에서 실시하는 정기검사 및 검사기관 등이 행하는 자율검사 등에 입회하여 필요한 대책을 강구한다.

③ 수요자시설 점검원 및 운반자동차운전자 등의 직무

- 안전관리총괄자 및 안전관리책임자의 지시에 따라 안전에 관한 직무를 수행하며, 가스의 공급과정이나 수요자시설에서 이상사태 발생시 응급조치를 하고 안전관리총괄자 또는 안전관리책임자에게 즉시 보고한다.

제 7 조 (안전관리자의 직무범위 및 책임한계)

① 안전관리자는 제6조에 정한 직무범위를 준수하고 다음 업무를 수행하며 가스관련 외 타직무를 겸하지 못한다.

- 사업소의 안전유지 및 검사기록의 작성․보존

- 액법 제11조의 규정에 의한 공급자의 의무이행 확인

- 액법 제12조의 규정에 의한 안전관리규정의 실시기록의 작성보존

- 자율검사의 실시 및 그 검사기록의 작성․보존

- 액법 제39조의 규정에 의한 사고의 통보

- 사업소의 종사자에 대한 안전관리를 위하여 필요한 지휘․감독

- 그 밖의 위해방지조치 등

② 액법․고법 및 이 규정에서 정한 안전관리자의 직무태만으로 인하여 발생한 사고는 안전관리자의 책임에 속한다.

제 8 조 (안전관리자의 선임기준)

① 안전관리총괄자는 당해 사업자(법인의 경우에는 그 대표자)로 선임한다.

②  안전관리책임자는 액법 시행령 별표1에 정한 안전관리자의 자격에 적합하고 가스안전관리에 대하여 충분한 지식과 경험이 있는 자로써 허가관청에 선임된 자로 한다.

③ 안전관리책임자를 선임 또는 해임하거나 안전관리책임자가 퇴직한 경우에는 지체 없이 그 사실을 허가관청이나 시장·군수·구청장에게 신고하고 해임하거나 퇴직한 날부터 30일 이내에 다른 안전관리책임자를 선임한다.

제 9 조 (안전관리자의 근무방법)

① 안전관리자는 사업장 내의 상주근무를 원칙으로 하고, 가스관련 시설의 안전점검을 실시하며 다음 사항을 시행하고 또한 그에 대한 내용이 기록․유지되도록 한다.

- 이 규정에서 정하는 사항

- 가스관련 시설의 안전유지에 관한 사항

- 사업장의 안전관리업무에 관한 사항 등

② 안전관리자가 교대 근무하는 경우에는 근무교대시 안전점검 실시내용 및 ①항에 대한 사항을 인수․인계한다.

제 10 조 (안전관리자의 직무대리 방법 및 기준)

① 안전관리자의 직무를 대리할 수 있는 자는 다음과 같다.

- 안전관리총괄자 : 안전관리책임자로 한다.

- 안전관리책임자 : 수요자시설 점검원 중 실무경험이 많고 책임감이 있는 자로서 액화석유가스운반자동차 운전자 및 액화석유가스배달원 교육을 받은 자로 한다.

② 안전관리자의 직무를 대리하는 자는 그 직무를 대행할 수 있는 기간을 30일 이내로 하고 해당 안전관리자와 같은 책임을 지며 직무범위도 또한 같다.

3. 사업소시설의 공사․유지 및 공급자의 의무이행사항에 관한 사항

제 11 조 (시설의 점검요령)

① 액화석유가스 충전사업자의 영업소시설의 점검은 1일 1회 이상 실시하며 점검기준은 액법 시행규칙 별표6에서 규정하는 액화석유가스 충전사업자 영업소의 시설 및 기술기준에 따른다.

② 점검은 안전관리책임자가 실시하며 그 결과는 안전관리총괄자에게 보고한다.

③ 점검시 점검장비 등을 적극 활용한다.

제 12 조 (시설의 수리 · 보수 및 철거방법)

점검결과 시설의 수리․보수 및 철거를 요하는 사항은 안전관리책임자가 문서화하여 안전관리총괄자에게 보고하고 다음 사항을 확보한 후 즉시 시정한다.   또한 외부인에게 수리․보수 및 철거에 관한 도급공사를 준 경우에도 이와 같다.

- 수리․보수 및 철거를 요하는 부분에 대한 인식표시 또는 보호조치

- 수리․보수 및 철거 공사계획서 작성, 수리․보수 공사책임자 지정

- 방폭설비 등 전문지식이 필요한 경우에는 해당분야의 전문가에게 의뢰

- 수리․보수 및 철거 공사에 필요한 안전조치

- 수리․보수 및 철거 공사후의 검사실시와 기타 필요한 사항 등

제 13 조 (시설의 점검 · 수리 · 보수 및 철거 등에 대한 기록관리)

가스시설의 점검, 수리․보수 및 철거 등에 관한 사항과 수리․보수 및 철거 후 이상유무 확인에 필요한 검사와 시험의 결과에 관한 사항은 별지1의 액화석유가스 충전사업자의 영업소시설 안전점검표(액법 시행규칙 별표6제2호, KGS FS232적용), 및 별지2의 수리․보수 및 철거일지에 안전관리책임자가 구체적으로 기록하고 안전관리총괄자는 이를 3년간 보존한다.

제 14 조 (사용자에 대한 안전홍보 등 공급자의 의무이행)

① 6월에 1회 이상 자사가 가스를 공급하는 전 사용자에게 가스의 사용방법 및 취급요령 등 위해예방을 위한 계도물을 작성․배포한다.

② 액화석유가스를 판매하려면 수요자의 시설이 액화석유가스특정사용시설에 해당하는 경우에는 수검여부를 확인하고 충전용기를 사용시설에 접속(내용적이 20L 미만인 용기와 건축물 내․외부를 이동하여 사용하는 것은 제외한다)하여야 하며, 검사를 받지 아니한 수요자의 시설에는 가스공급을 하지 아니할 것

제 15 조 (위해예방 조치 및 기록 보존)

수요자시설에 대한 안전점검 및 안전관리 계도사항은 액법 시행규칙 제20조 및 별표12의 규정을 준용하여 안전관리책임자 또는 수요자시설 점검원은 별지3 안전관리 실시대장(용기가스소비자의 시설에 대하여는 별지3의3에 의한 소비설비안전점검표)에 상세히 기록하고, 안전관리총괄자는 원본을 2년간 보존한다. 이 경우 용기가스소비자의 시설에 대하여는 별지3의1 소비설비 안전점검 총괄표를 작성하여 그 사본을 수요자가 살고 있는 지역의 시장․군수․구청장에게 매월 10일까지 제출하여야 한다.

4. 시설에 대한 자율적인 검사 및 유지에 관한 사항

모델1 - 업소 스스로 실시하는 경우

제 16 조(자율검사 시기 및 대상)

자율검사는 최초완성검사증명서를 발급받은 날을 기준으로 6개월이 되는 날과 최초 자율검사를 받은 날 로부터 매 1년이 되는 날의 전․후 30일 이내에 실시하고, 안전관리총괄자가 안전관리상 필요하다고 판단할 경우에는 추가로 실시할 수 있다.

제 17 조(자율검사 기준 및 방법)

① 자율검사기준은 액법 시행규칙 별표6 제2호다목1)다)(정기검사기준)를 적용한다.

② 자율검사는 자율검사에 필요한 다음의 검사장비를 보유하고 안전관리책임자가 실시한다.

〈검사장비〉

검사장비명	수 량	비 고
◦ 가스누출검지기 ◦ 온도계

③ 자율검사장비는 월 1회 이상 검사장비 관리 및 운영상태를 점검하여 별지8의 점검표에 상세히 기록하고 이를 3년간 보존한다.

제 18 조(자율검사 검사원의 자격)

자율검사는 안전관리책임자가 실시한다.

제 19 조(자율검사 불합격시의 조치 및 책임한계)

① 업소 자율검사 실시결과 부적합 사항에 대해서는 안전관리총괄자에게 즉시 보고 하고, 부적합 사항에 대한 조치계획을 수립하여 조속한 시일내에 개선한다.

② 자율검사 실시결과 중대한 위해요인이 발견되었을 시에는 행정관청에 서면으로 통보한다.

③ 자율검사 검사원은 자율검사 실시결과에 대하여 책임을 진다

제 20 조(자율검사의 실시기록․유지)

① 자율검사원은 별지1의 자율검사표에 따라 검사를 실시하고 실시결과를 구체적으로 기록․작성하고 안전관리총괄자에게 보고한다.

② 자율검사표는 3년간 보존한다.

모델2 - 공사 또는 공인검사기관에 대행하여 실시하는 경우

제 16 조(자율검사 시기 및 대상)

자율검사는 최초완성검사증명서를 발급받은 날을 기준으로 6개월이 되는 날과 최초 자율검사를 받은 날 로부터 매 1년이 되는 날의 전․후 30일 이내에 실시하고, 안전관리총괄자가 안전관리상 필요하다고 판단할 경우에는 추가로 실시할 수 있다.

제 17 조(자율검사 기준 및 방법)

① 자율검사기준은 액법 시행규칙 별표6 제2호다목1)다)(정기검사기준)를 적용한다.

② 자율검사는 공사 또는 시․도지사의 지정을 받은 공인검사기관에 대행시켜 실시한다.

제 18 조(자율검사 검사원의 자격)

자율검사 대행으로 해당없음

제 19 조(자율검사 불합격시의 조치 및 책임한계)

자율검사 실시결과 미비사항이 있을 경우에는 자율검사 대행기관에서 발급하는 “개선(시정)요구서”에 따라 즉시 시정조치하고, 차기 자율검사시 대행기관으로부터 시정여부에 대한 확인을 받는다.

제 20 조(자율검사의 실시기록․유지)

자율검사 대행으로 해당없음

5. 가스사용시설의 점검기준, 점검요령, 점검결과, 기록유지에 관한 사항

제 21 조 (점검원의 자격 및 인원)

① 가스사용시설 점검원의 자격은 안전관리책임자 또는 액화석유가스 운반자동차 운전자 및 액화석유가스 배달원 교육을 받은 자로 한다.

② 가스사용시설 점검원의 인원은 가스배달 소요인원 이상으로 한다.

제 22 조 (점검장비 및 점검기준)

① 점검장비 및 점검기준은 액법 시행규칙 별표12의 기준을 준용하며 점검표는 별지3 안전관리실시대장 및 별지3의3 소비설비안전점검표와 같다.

② 점검방법은 수요자 시설에 대하여 법정시설 및 기술상 기준에 적합한지 여부를 판단하여 부적합사항이 있을 경우 신속히 그 시설 사용자에게 개선토록 권고하고 그 업소에 관한 소정의 점검표를 작성 보존하며, 수요자가 시설개선권고를 받고 그 시설을 개선하지 아니한 경우에는 가스공급차단등 위해방지조치를 하고 지체없이 그 사실을 행정관청에 신고한다.

③ 수요자(공급자의 사업장에서 용기내장형가스난방기용 충전용기에 충전된 액화석유가스를 직접 구입하는 자는 제외한다)의 가스사용시설(용기가스소비자의 경우에는 소비설비만을 말한다)에 대하여 6월에 1회(체적판매방법으로 공급하는 경우에는 1년에 1회, 다기능가스안전계량기가 설치된 시설에 공급하는 경우에는 3년에 1회) 이상 안전점검을 실시한다.

④ 가스보일러가 설치된 후 가스를 처음 공급하는 경우에는 가스보일러의 시공 내용을 확인하며, 보일러 설치 세대에 대하여는 별지9와 같이 보일러 설치현황 대장을 기록유지 한다. 단, 동 내용을 전산관리하는 경우 보일러 설치현황 대장을 별도로 작성하지 않는다.

제 23 조 (점검계획 수립 및 시행방법)

① 안전관리자는 자사 실정에 맞게 수요자시설의 안전점검(월별)계획을 수립하여 시행한다.

② 점검계획에는 다음사항을 포함한다.

- 시기 및 대상범위

- 점검원 자격, 인원 및 점검장비

- 점검기준․요령 및 점검기록의 작성․보존

- 점검사항에 대하여 사용자에게 통보할 사항 및 점검에 임할 점검원의 교육 및 훈련 등

제 24 조 (수시·정기점검에 관한 사항 등)

자사가 가스를 공급하는 사용처에 대하여는 안전점검 외 수요자의 요청에 의하거나 자체계획에 의하여 점검․지원한다.

6. 자동차에 고정된 탱크와 가스전용 운반자동차의 운반에 관한 사항

제 25 조 (운반기준)

충전용기의 운반기준은 별지4와 같다.

제 26 조 (관리방법)

안전관리책임자는 액법 시행규칙 별표6을 준용하여 용기의 안전유지․관리․보관을 한다.

제 27 조 (용기의 표시)

① 가스공급자가 내용적 40ℓ 이상 125ℓ 미만의 용기에 충전된 액화석유가스를 수요자에게 공급하는 경우 용기의 외면에 다음의 사항을 표시하여야 한다.

1. 허가관청의 명칭

2. 가스공급자의 상호(허가증에 기재된 상호를 말한다)

3. 액화석유가스충전사업자[액법 시행규칙 별표20 제2호다목2)에 따라 용기의 안전관리업무를 하는 자만을 말한다]의 상호

② 가스공급자는 다른 가스공급자의 상호가 표시되어 있는 용기의 상호를 지우거나 훼손하고 자신의 상호를 표시하여서는 아니 된다.<이하삭제>

7. 종업원의 교육 및 훈련에 관한 사항

제 28 조 (교육대상 및 방법)

① 교육대상은 자사의 종사원으로 하고 종사원의 교육은 정기교육과 특별교육 대상으로 구분한다.

② 정기교육은 종사원을 대상으로 월 1회 이상 실시하며 특별교육은 신규 종사원 또는 특별교육을 실시할 필요가 있다고 안전관리책임자가 인정하는 종사원을 대상으로 그 교육을 실시한다.

③ 안전관리자가 교육책임자로서 교육을 실시하며 교육교재 및 자료를 작성․비치한다.

④ 교육과정중 매 6월에 1회 이상 재해발생의 경우에 대비한 교육 및 훈련을 실시하며 예상된 재해규모에 따른 긴급조치훈련활동에 안전관리총괄자는 적극 참여하고 이를 장려한다.

제 29 조 (교육내용)

교육내용에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

- 교육훈련 과정의 목적 및 교육훈련 과정 내에서 이루어지는 활동내용

- 설비․기구 등의 취급방법 및 취급시 주의사항

- 가스의 성질 및 취급방법

- 안전장치, 각종 보호구 등의 취급요령

- 작업절차․수칙, 시설기준 및 점검요령

- 위해예방 조치사항 및 응급조치 및 복구에 관한 사항

- 기타 가스안전에 관한 사항 등

제 30 조 (교육기록의 작성 및 보존방법)

① 안전관리자는 교육 실시내용을 별지5에 따라 기록․작성하고 안전관리총괄자는 이를 3년간 보존하며, 그 교육내용에 대한 참석자들의 확인을 받도록 한다.

② 안전관리총괄자는 교육기록을 확인하고, 시정을 요하는 사항이 있으면 개선되도록 한다.

제 31 조 (위탁교육실시 교육지원)

ⓛ 자사의 교육계획에 의하여 필요한 경우에는 자사 종사원들에게 관련기관의 교육을 받게 한다.

② 자사가 가스를 공급하는 사용처에 대한 별도의 교육계획을 실시하거나 사용자(협력업체 등)가 교육을 요청할 경우 사용업소(협력업체)에 교육․교재 등을 지원한다.

8. 위해발생시의 소집방법 ․ 조치 및 훈련에 관한 사항

제 32 조 (위해예방조치)

ⓛ 사고발생 우려가 있는 용기보관실 등에는 불필요한 인원의 출입을 통제하기 위한 출입금지표시를 하고 각종 안전장치 및 소화설비 등을 효과적으로 배치하고 항상 정상적인 기능을 발휘할 수 있도록 관리․점검한다.

② 사무실 또는 영업소시설 주위 보기 쉬운 곳에 안전수칙을 정하여 게시하고 종사원이 이를 준수하도록 한다.

제 33 조 (위해발생시 보고 · 소집체제 및 보고요령)

비상연락망 및 유관기관 신고체제는 별지6과 같으며, 위해발생시는 발생일시, 장소, 피해상황, 조치내용 등을 지속적으로 보고할 수 있는 체제를 유지한다.

제 34 조 (위해발생시의 조치 및 통제방법)

① 긴급사태시의 조치 및 통제요령(예시)은 별지7과 같으며 비상훈련은 6월에 1회  이상 교육시 실시한다.

② 위해발생시를 대비하여 종사원들의 비상연락망 등을 수시로 확인․정비함으로써 24시간 비상연락체계를 유지한다.

③ 응급조치 및 복구를 위한 시설 및 장비는 항상 활용 가능하도록 유지관리 한다.

④ 통제조직은 안전관리조직과 같으며, 안전관리총괄자가 최고책임자가 되고 안전관리책임자는 부책임자가 되어 최고책임자를 보좌한다.

제 35 조 (위해발생을 대비한 긴급대처능력향상을 위한 교육·훈련 및 기록)

위해발생에 대비한 교육에 관한 사항은 안전관리자가 별지5의 안전교육일지에 그 내용을 상세히 기록하고 안전관리총괄자는 이를 3년간 보존한다.

9. 검사장비 및 검사요원의 관리에 관한 사항

제 36 조 (검사장비 관리자별 직무)

검사장비 유지관리 및 운용의 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 안전관리책임자를 관리책임자로, 안전관리총괄자를 관리총괄자로 하며 업무는 다음과 같다.

① 관리총괄자의 직무 : 검사장비의 유지․보수 및 안전 등 총괄관리

② 관리책임자의 직무 :

- 검사장비의 유지관리 및 보수(검․교정)등에 관한 사항

- 검사장비 안전사용에 관한 교육 및 훈련

- 검사장비 사용현황 및 상태파악

- 검사장비 대장 및 이력카드 등의 기록유지

- 안전수칙, 안전표시, 운전요령 등의 재조치

- 검사장비의 안전사용, 정리정돈 및 보관

- 기타 안전관리총괄자가 검사장비 업무상 지시하는 사항 등

제 37 조 (검사장비의 관리)

관리자는 월1회 이상 관리 및 운영상태를 점검하여 별지8의 점검표에 기록하고 항상 정상 작동하도록 하며, 필요시 즉시 활용할 수 있도록 관리한다.

제 38 조 (검․교정)

관리책임자는 중요기계 및 계측기류 등에 대하여 3년마다 검․교정을 실시한다.

제 39 조 (책임한계)

고의 또는 중대한 과실로 검사장비가 손망실 되었을 경우 책임한계는 다음과 같다.

① 검사장비가 손망실 되었을 경우 관리자 및 관리책임자가 책임을 진다.

② 도난을 방지할 수 있는 조치를 태만히 하였다고 인정될 경우에는 당해 관리자와 관리책임자, 관리총괄자가 공동책임을 진다.

제 40 조 (검사요원자격 및 직무범위)

검사요원은 안전관리책임자로 하며 제6조 및 제7조의 업무 외 타업무를 겸하지 않는다.

제 41 조 (검사요원의 관리)

① 검사요원(안전관리책임자)이 여행, 질병, 기타의 사유로 인하여 그 직무를 수행할 수 없을 경우에는 검사와 관련된 충분한 지식과 경험이 있는 자로 하여금 그 직무를 대리할 수 있도록 한다.

② 검사요원의 직무를 대리하는 자는 그 직무를 대행할 수 있는 기간을 30일 이내로 하고 안전관리자와 같은 책임을 지며 그 직무범위도 또한 같다.

10. 안전관리규정 위반행위자에 대한 조치에 관한 사항

제 42 조 (안전관리규정 위반행위자에 대한 조치)

이 규정의 적용대상자중 위반행위자에 대한 처분규정은 아래와 같다.

(* 사업자가 정할 사항 임.)

- 경고, 변상, 감봉, 해고, 관계기관 조치의뢰(고발) 등

11. 가스사용시설에 대한 공급자와 수요자간의 안전책임에 관한 사항

제 43 조 (안전공급계약의 체결)

1) 안전공급계약의 체결

① 용기가스소비자에게 액화석유가스를 공급하려는 가스공급자는 해당 용기가스소비자와 별지3의2 서식의 액화석유가스 안전공급계약서에 따른 액화석유가스 안전공급계약(이하 “안전공급계약”이라 한다)을 체결한 후 그 안전공급계약에 따라 액화석유가스를 공급하여야 한다.

② 체적판매방법으로 공급하는 경우와 중량판매방법(용기집합설비를 설치한 주택의 경우만을 말한다)으로 공급하는 경우로서 공급설비를 가스공급자의 부담으로 설치한 경우에는 그 가스공급자와 용기가스소비자가 체결하는 최초의 안전공급계약의 계약기간은 1년(주택의 경우에는 2년) 이상으로, 공급설비 및 소비설비 모두를 가스공급자의 부담으로 설치한 경우에는 그 가스공급자와 용기가스소비자가 체결하는 최초의 안전공급계약의 계약기간은 2년(주택의 경우에는 3년) 이상으로 하고, 가스공급자는 계약만료일 15일전까지 용기가스소비자에게 계약 만료를 알려야 하며, 용기가스소비자가 계약만료일까지 계약의 해지를 알리지 아니하면 계약기간이 6개월씩 연장되는 것으로 본다.

③ 가스공급자는 용기가스소비자가 액화석유가스 공급을 요청하면 다른 가스공급자와의 안전공급계약 체결 여부와 그 계약의 해지 여부를 확인한 후 안전공급계약을 체결하여야 한다.

④ ①에 따라 안전공급계약을 체결한 가스공급자는 용기가스소비자에게 지체없이 별지3의3 서식의 소비설비 안전점검표를 발급하여야 한다.

⑤ 동일한 건축물 안의 여러 용기가스소비자에게 하나의 공급설비로 액화석유가스를 공급하는 가스공급자는 그 용기가스소비자의 대표자와 안전공급계약을 체결할 수 있다.

2) 공급설비의 설치와 관리

① 가스공급자는 용기가스소비자에게 액화석유가스를 공급하려면 공급설비를 자기의 부담으로 설치하고 관리하여야 한다. 다만, 안전공급계약의 체결 당시 공급설비가 용기가스소비자의 소유로 되어 있는 경우에는 그러하지 아니하고, 이 경우에도 공급설비는 가스공급자가 관리하여야 한다.

② 공급설비 중 용기가 용기가스소비자 소유의 경우 가스공급자는 용기의 안전과 원활한 관리를 위하여 용기가스소비자에게 용기를 시가상당액으로 판매하도록 요청할 수 있다.

③ 액화석유가스 판매사업자는 용기의 안전관리에 관한 업무 중 일부를 계약에 따라 액화석유가스충전사업자로 하여금 하게 할 수 있다.

제 44 조 (계약해지에 따른 책임)

1) 계약의 해지와 공급설비의 철거

① 용기가스소비자가 안전공급계약의 해지를 요청하면 가스공급자는 계약 해지를 요청받은 날부터 5일 이내에 용기가스소비자와 가스요금 등을 정산 및 납부하고 계약을 해지한 후 공급설비를 철거․수거하고, 배관의 막음조치 등 안전조치를 하여야 하며, 공급설비가 용기가스소비자의 소유인 경우에는 공급설비에 대한 시가상당액을 지불하여야 한다.

② ①에도 불구하고 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 용기를 제외한 공급설비는 철거하지 아니할 수 있다.

1. 공급설비가 용기가스소비자의 소유이고 용기가스소비자가 해당 공급설비의 철거를 원하지 아니한 경우로서 계약을 해지한 후 새로 가스를 공급하는 가스공급자가 공급설비에 대한 시가상당액을 용기가스소비자에게 지불하고 공급설비를 가스공급자 소유로 하는 경우

2. 공급설비가 가스공급자의 소유인 경우로서 가스공급자 간의 계약에 따라 공급설비를 양도․양수하는 경우

③ ①의 시가상당액은 용기의 경우에는 시가상당액의 계산 당시의 신규 제품가격(거래실례가격을 말한다. 이하 같다)의 2분의 1에 해당하는 금액과 신규제품가격에서 1년에 20%씩 뺀 금액 중 높은 금액으로 하고, 가스계량기와 자동절체기의 경우에는 시가상당액 계산 당시의 신규제품가격에서 1년에 20%씩 뺀 금액으로 한다.

④ 용기가스소비자가 ①에 따라 안전공급계약의 해지를 요청하였으나 가스공급자가 무단으로 휴업․폐업 등을 함으로써 공급설비를 철거하지 아니하거나 철거를 거부한 경우에는 사업자단체나 한국가스안전공사에 공급설비의 철거를 요청할 수 있다. 이 경우 사업자단체나 한국가스안전공사는 다음의 방법으로 공급설비를 철거하고 처분하여야 한다.

1. 공급설비가 용기가스소비자 소유인 경우에는 사업자단체나 한국가스안전공사가 ③의 시가상당액으로 공급설비를 구입한 후 이를 다른 가스공급자에게 판매하는 등의 방법으로 처분한다.

2. 공급설비가 가스공급자 소유인 경우에는 사업자단체나 한국가스안전공사가 이를 철거하여 다른 가스공급자에게 판매하는 등의 방법으로 처분하고, 해당 가스공급자에게 철거 및 처분에 사용된 실비를 제외한 금액을 보상한다.

2) 그 밖의 사항

① 가스공급자는 다음에 해당하는 경우에는 공급설비와 소비설비의 연결부와 가장 가까운 호스나 배관에 상호 또는 동․호수 등 사용자를 구분할 수 있는 표시를 하여야 한다.

1. 동일한 건축물 안의 여러 사용자가 액화석유가스를 공급받는 경우

2. 둘 이상의 건축물 안의 여러 사용자가 액화석유가스를 공급받는 경우로서 공급설비를 동일한 장소에 설치하고 있는 경우

② 가스공급자는 안전사용 및 점검요령, 누출 시의 응급조치 및 가스공급자의 연락처 등이 적힌 안전수칙에 관한 안내물과 안전공급계약 체결을 확인할 수 있는 스티커를 제작하여 소비설비의 연소기·중간밸브 또는 용기보관실 주위에 붙여야 한다.(안전공급계약 체결확인 스티커 규격 등의 표시기준은 산업자원부공고 제2006-216호의 규정에 따른다)

12. 해당 분야 사업자 사이의 비상연락에 관한 사항

제 45 조 (해당분야 사업자 사이의 비상연락 구축)

해당 분야 사업자 사이의 비상연락망은 별지6과 같다.

13. 액화석유가스 영업소의 휴지 ․ 폐지 또는 재개시의 안전관리

제 46 조 (가스시설의 휴지․폐지 또는 재개시의 안전관리)

① 사업이나 판매소의 사용을 개시하거나 1개월 이상 중단․폐지 또는 재개하려는 자는 개시․중단․폐지 또는 재개 7일 전까지 별지10호서식의 개시․중단․폐지․재개 신고서를 허가관청에 제출여야 한다.

② 사업을 휴지 또는 폐지할 경우에는 용기보관실 내에 보관되는 가스가 전혀 없도록 안전하게 조치 후 휴지 또는 폐지한다.

③ 휴지 중인 시설의 사업을 재개할 경우에는 공사로부터 정기검사를 받아 종사자의 안전의식을 고취시키고 시설에 대한 안전성을 확보 후 사업을 재개한다.

14. 그 밖에 안전관리유지에 관한 사항

제 47 조 (작업안전수칙)

① 작업 종사원은 작업전 작업복, 장갑, 작업모 및 안전화를 착용하고 작업에 임한다.

② 용기를 승하차시 용기에 충격이 가해지지 않도록 주의한다.

③ 용기 이동시에는 용기를 눕혀서 굴리거나 용기가 넘어지지 않도록 주의한다.

④ 용기보관실에는 누출된 가스가 체류하지 않도록 항상 환기에 유의하며, 전기스파크나 충격 및 화기 등을 엄금한다.

⑤ 검사시설 장비 및 공구류는 일일점검을 철저히 한다.

⑥ 방소화설비의 정위치를 확인하고 사용법을 숙지한다.

⑦ 용기보관실에는 휴대용손전등 외 등화를 휴대하지 아니한다.

⑧ 작업종사원은 작업 중 액이 누출되어 인체에 동상을 입지 않도록 주의한다.

⑨ 용기보관실의 온도는 40℃이하로 유지한다.

⑩ 용기보관실에는 가연성물질을 두지 않는다.

⑪ 용기보관실에는 충전용기와 잔가스용기는 각각 구분하여 놓는다.

⑫ 작업안전수칙을 보기 쉬운곳에 게시하고 또한 그것을 준수토록 한다. 등

제 48 조 (타법령과의 관계)

이 규정 외 필요한 사항은 가스관계 타법령에서 정하는 바에 의한다.

첨부 1. 액화석유가스 판매시설 안전점검(자율검사)표 1부.

2. 수리․보수 및 철거일지 1부.

3. 안전관리실시 대장 1부.

3의1. 소비설비 안전점검 총괄표 1부.

3의2. 액화석유가스 안전공급계약서 1부.

3의3. 소비설비 안전점검표 1부.

4. 고압가스 운반 등의 기준 1부.

5. 안전교육일지 1부.

6. 비상연락망 및 유관기관 신고체계 1부.

7. 긴급사태시의 조치 및 통제요령(예시) 1부.

8. 자율검사 장비이력 및 관리․점검 대장 1부.

9. 보일러설치현황 1부.

10. 사업, 저장소 사용(개시․중단․폐지․재개) 신고서 1부.

[별지 1]

			안전관리 총 괄 자
액화석유가스 충전사업자의 영업소시설 안전점검(자율검사)표 (액법 시행규칙 별표6 및 KGS Code FS232 적용)		안전관리 책 임 자

점검일자 :     .     .     .

번호	점 검 항 목		점 검 내 용	점검결과		비고
				적	부
1	배치 기준	사업소의 위치	- 사업소의 부지는 그 한 면이 폭 4m 이상의 도로에 접하고, 시․군 또는 구의 강화기준 고시에 적합할 것(액법 시행규칙 개정전의 시설은 제외)
		보호시설과의 거리	- 용기보관실의 외면으로부터 보호시설까지 안전거리를 유지 및 시․군 또는 구의 강화기준 고시에 적합할 것
		화기와의 거리	- 용기보관실 그 외면으로부터 화기취급 장소까지 2m이상의 우회거리를 유지하거나 유동방지시설 설치
2	저장 설비 기준	용기보관실 면적	- 용기보관실 면적은 19㎡이상, 시․군 또는 구의 강화기준 고시에 적합할 것
		용기보관실 구조 등	- 지붕은 가벼운 불연성재료 일 것 - 누출가스가 사무실로 유입되지 않는 구조일 것 - 용기보관실 및 사무실은 동일 부지내 구분 설치할 것 - 용기보관실 바닥높이는 운반차량 중 적재함 최저높이로 설치할 것 - 용기보관실의 용기는 안전을 위하여 용기집합식으로 하지 아니할 것
3	사고 예방 설비 기준	가스누출 경보기	- 경보기는 분리형 설치할 것. 기능, 구조, 설치장소, 작동상태, 검지부 설치수량 등 적합여부 확인
		전기방폭 설비	- 전기설비는 방폭구조이며, 전기스위치는 용기보관실의 외부에 설치할 것. 방폭등 외 조명등 설치금지
		환기설비	- 자연통풍시설 또는 강제통풍시설을 설치할 것 - 자연환기설비 : 외기에 면하여 설치된 환기구의 통풍가능 면적의 합계는 바닥면적 1㎡마다 300㎠(철망부착일 경우 차지하는 면적 제외)의 비율로 계산한 면적 이상(1개소 면적 2,400㎠이하)으로 하며, 사방을 방호벽 등으로 설치할 경우 2방향 이상으로 분산 설치할 것 - 강제환기설비 : 통풍능력은 바닥면적 1㎡마다 0.5㎥/분 이상일 것. 흡입구는 바닥면 가까이에 설치하며, 배기가스 방출구는 지면에서 5m 이상의 높이에 설치할 것
		전도방지설비	- 용기가 넘어지는 것을 방지하는 시설을 설치할 것
4	피해 저감 설비 기준	온도상승방지장치 설치	- 온도계 설치, 실내온도는 40℃이하유지, 용기에 직사광선을 받지 않도록 할 것

번호	점 검 항 목		점 검 내 용		점검결과			비고
					적		부
5	부대설비기준	주차장 설치	- 용기운반자동차가 통행할 수 있고, 용기의 원활한 하역작업에 필요한 부지를 확보할 것
		사무실 설치	- 사무실 면적은 9㎡이상으로 시․군 또는 구의 강화기준 고시에 적합할 것
		가스전용운반 자동차 확보	- 판매물량 수송에 필요한 적정수의 차량을 허가받은 사업소의 대표자(법인의 경우에는 법인)명의로 확보. 다만, 도서지역으로서 허가관청이 인정시 제외
6	표시기준	경계표지	- 사업소 및 출입구, 용기보관실에 경계표시를 설치할 것
		경계책	- 저장설비 주위에 높이 1.5m이상의 경계책 설치(건축물내 설치 또는 차량의 통행 등 조업이 현저히 곤란 할 경우 설치하지 아니할 수 있음)
7	안전유지기준	용기 안전유지	- 충전용기 공급시 가스누출여부, 검사기간의 경과여부 및 도색의 불량여부 확인, 불량충전용기는 그 충전업소에 반송할 것 - 충전용기는 항상 40℃ 이하로 유지하고, 수요자 주문에 따라 운반중인 용기 외에 잔가스용기와 구분하여 용기보관실에 저장할 것 - 용기 상·하차 및 이동시 난폭취급 금지, 필요시 손수레 사용 - 용기는 2단으로 쌓지 아니할 것. 단, 내용적 30ℓ 미만의 용접용기는 제외
		용기보관실 안전유지	- 용기보관실 우회거리 2m이내 화기취급 금지, 인화성물질 및 가연성물질 두지 아니할 것 - 용기보관실내에서 사용하는 휴대용손전등은 방폭형일 것 - 용기보관실에는 작업에 불필요한 물건을 두지 아니할 것
8	기타
종 합 의 견
종 합 판 정			합 격 ․ 불합격	점검원		(인)
주) 1. 불필요 항목에는 “해당없음”으로 표시. 2. 판정란의 적에는 “○”, 부에는 “×”로 표시

※이 규칙 시행당시 종전의 규정에 의하여 설치된 판매시설은 규정개정에도 불구하고 종전의 규정에 의한다.

[별지 2]

			안전관리 총 괄 자
수리․보수 및 철거일지		안전관리 책 임 자

일 시				수리․보수 및 철 거 장 소
수리․보수 및 철거자				수리․보수 및 철 거 대 상
수리․보수 및 철거 전의 상태			수리․보수 및 철거 후의 상태		수리․보수 및 철거 후 검사 및 시험결과
고 장 원 인
고장방지대책
종 합 의 견

[별지 3]

			안전관리 총 괄 자
안전관리 실시대장		안전관리 책 임 자

점검일	점검대상	용기의 설치상태 및 누출여부	배관의 설치상태 및 누출여부	가스용품의 설치상태	계도물 배 포	정기점검 (6월) 수시점검	수요자 일상점검 확인	점검자	수요자 확 인
1. 수요자 일상점검 확인 : 가스사업자가 가스를 공급받은 사용자에게 사용자의 자체점검 실시여부 및 실시횟수, 점검사항 등을 문의하고 그 내용을 기록함 2. 수요자 확인 : 점검결과에 대해 사용자의 확인(날인 혹은 서명)을 받음.

[별지 3의1]<신설 2009. 9.25>

[별지 제13호의2서식]

소비설비 안전점검 총괄표
공급자:
번호	성 명	상 호	안전공급계약일	전화 번호	주 소	공급방법	점검일	적합 여부
※ 공급방법은 중량 또는 체적으로 표기

[별지 3의2]<개정 2009. 9.25>

[별지 제32호서식]		(앞쪽)
액화석유가스 안전공급계약서 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」 별표 20 제2호가목에 따라 당사(점)(이하 "갑"이라 한다)는 고객(이하 "을"이라 한다)과 액화석유가스의 안전공급에 관하여 다음과 같이 계약을 체결합니다.
가스의 전달방법	갑은 액화석유(LP)가스가 충전된 용기를 가스사용에 지장이 없도록, 계획된 배달날짜 또는 을이 주문할 때마다 신속히 배달하겠으며, 사용시설에 직접 연결하여 드립니다. 다만, 체적으로 판매할 경우에는 사용 중인 용기 안에 있는 가스가 떨어지면 자동적으로 다른 용기에서 가스가 공급될 수 있도록 항상 충전된 예비용기를 연결하여 드리겠습니다.
가스의 계량방법과 가스요금	1. 체적(계량기로 계량함)으로 판매할 경우 가. 매월 가스사용량을 검침하여 별첨의 「체적판매 가스요금표」에 따라 계산된 가스요금을 받으며, 만약 가스계량기의 고장 등으로 계량이 잘 되지 아니하였을 경우에는 최근 3개월간 검침된 양의 평균수치를 기준으로 하여 가스요금을 계산합니다. 나. 가스요금의 가격구성과 요금체계의 설명은 가스요금표에 적혀 있고, 가스요금을 조정한 경우에는 조정된 가스요금을 적용하기 전에 알려드리겠습니다. 2. 중량으로 판매할 경우 정량표시를 한 용기로 배달하고, 별첨의 「중량판매 가스요금표」에 따라 가스요금을 받으며, 가스요금을 조정한 경우에는 조정된 가스요금을 적용하기 전에 알려드리겠습니다. 3. 가스요금이 미납된 경우 사전 연락 후 가스공급을 중지할 수 있습니다. ※ 별첨: 체적(중량)판매 가스요금표 1부
공급설비와 소비설비에 대한 비용부담 등	1. 공급설비와 소비설비의 설치·변경 등의 비용부담방법은 다음과 같습니다. 가. 갑 소유의 공급설비(체적판매의 경우 용기 출구에서 계량기 출구까지의 설비를 말한다)를 사용하여 을이 갑으로부터 가스를 공급받는 경우 그 설비의 사용에 대하여 별도의 사용료를 부과하지 아니합니다. 다만, 을의 요청으로 계약기간을 정하지 않는 경우에는 갑은 그 사용료를 부과할 수 있고, 을의 사정(건물 보수 등)으로 공급설비의 변경·교환·수리 등이 필요한 경우에는 을의 부담으로 합니다. 나. 소비설비(체적판매의 경우 계량기 출구에서 연소기까지의 설비를 말하고, 중량판매의 경우 용기 출구에서 연소기까지의 설비를 말한다)의 설치·변경 등은 을의 부담으로 합니다. 2. 을은 갑 소유의 설비로 다른 가스공급자로부터 가스를 공급받을 수 없습니다.
계약기간	본 계약의 유효기간은 년 월 일부터 년 월 일까지로 하고, 갑은 계약만료일 15일 전에 을에게 계약만료를 알리며, 을이 계약만료일 전에 계약해지를 알리지 아니한 경우 계약기간은 6개월씩 연장됩니다. ※ 계약기간: 체적판매방법으로 공급하는 경우 및 중량판매방법(용기집합설비를 설치한 주택에 공급하는 경우만을 말합니다)으로 공급하는 경우로서 공급설비를 갑의 부담으로 설치한 경우 갑과 체결하는 최초의 안전공급계약은 1년(주택의 경우에는 2년) 이상으로 하고, 공급설비와 소비설비 모두를 갑의 부담으로 설치한 경우 갑과 체결하는 최초의 안전공급계약은 2년(주택의 경우에는 3년) 이상으로 합니다.
계약의 해지	을이 갑과 계약한 안전공급계약의 해지를 요청할 경우 갑은 5일 이내에 을과 가스요금 등을 정산 및 납부하고 계약을 해지하여야 하며, 다음의 방법에 따라야 합니다. 1. 계약기간이 만료되어 을이 계약해지를 요구하는 경우 갑은 그 설비를 철거하거나 을이 원하는 새로운 가스공급자에게 양도·양수합니다. 2. 계약기간 내에 갑이 무단으로 가스공급의 중단, 사전 협의 없는 요금의 인상, 안전점검 미실시, 그 밖에 안전관리 업무를 행하지 아니한 경우로서 을이 그 설비의 철거를 원할 경우 갑은 그 설비를 철거합니다. 3. 2. 외의 사유로 계약기간 내에 을이 계약해지를 요청하는 경우 을은 갑이 설치한 설비에 대하여 철거비용을 부담하여야 합니다. 다만, 을이 그 설비의 철거를 원하지 아니하고 새로운 가스공급자가 있는 경우 갑은 가의 방법으로 할 수 있습니다. 4. 공급설비가 을의 소유인 경우 갑이 구매·철거합니다. 다만, 을이 공급설비의 철거를 원하지 아니할 경우에는 갑은 용기만 구매·철거하고, 새로운 가스공급자는 을의 공급설비를 구매하여야 합니다. 5. 갑의 귀책사유 없이 을이 계약을 해지하려면 을은 다음의 방법에 따라 산정한 철거비용 등을 갑에게 납부하여야 합니다. 가. 갑이 설치한 설비의 철거비용 : 통계청의 건설노임단가(배관공)를 적용 나. 소비설비(갑의 부담으로 설치한 경우에 한한다)의 시가상당액 : 계약해지 당시의 신규제품가격(기획재정부장관이 정하는 기준에 적합한 전문가격조사기관으로서 기획재정부장관에게 등록한 기관이 조사하여 공표한 가격에 한한다)에서 1년에 20%씩 뺀 금액 6. 계약기간이 경과한 이후 갑의 부담으로 설치한 소비설비는 계약서에 별도로 을에게 소유권이 이전되는 것으로 명시한 경우에 한하여 을의 소유로 합니다. 7. 계약의 해지는 요금의 정산과 공급설비에 대한 보상시 발행한 영수증 등으로 확인 가능하여야 합니다.
공급설비 와 소비설비의 관리방법	1. 공급설비에 대하여는, 갑이 법규에서 정하는 바에 따라 설비의 유지관리를 위한 점검을 합니다. 2. 소비설비에 대하여는, 갑이 법규에서 정하는 바에 따라 점검을 실시하나, 일상의 관리는 「가스안전 계도물」등을 참고하여 관리하여 주시고, 을은 갑의 점검을 거부하여서는 아니 되며, 점검 결과 기준에 맞지 아니하거나 가스누출 등의 우려가 있을 경우 갑은 안전상 가스사용을 일시 중단시킬 수 있으며, 중단조치 후 무단으로 가스를 사용하였을 경우 갑은 책임을 지지 아니합니다. 3. 을은 갑의 시설개선 권고를 받은 경우 갑이 정한 날까지 시설 개선을 하여야 합니다. 시설 개선 권고를 이행하지 아니할 경우 갑은 그 사실을 관할관청에 알려야 합니다. 4. 을은 갑과 사전 협의 없이 갑 소유의 설비를 임의로 철거하거나 변경할 수 없습니다. 다만, 협의가 이루어지지 아니하여 을이 갑 소유 설비의 철거를 요청한 경우 5일 이내에 철거하겠습니다. 5. 갑은 을이 관할관청의 수리 또는 개선명령을 이행하기 위하여 갑에게 을의 소비설비의 수리 또는 개선을 요청한 경우 2일 이내에 을의 소비설비를 개선하여 드리겠습니다. 다만, 이에 필요한 비용은 을의 부담으로 합니다.
※ 고객과 관련된 정보는 다른 목적으로 사용하거나 누출할 수 없습니다. 210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

(뒤쪽)
가스안전 계도물		갑은 액화석유가스의 안전사용을 위한 주의사항을 적은 서면을 6개월에 1회 이상 전달하겠으며, 을은 반드시 이를 확인하고, 가스를 안전하게 사용하시기 바랍니다.
안전책임에 관한 사항		1. 을의 안전책임 가. 을은 가스를 사용할 때 이 계약서와 가스안전 계도물에 적힌 안전에 관한 주의사항을 준수하여야 합니다. 나. 을은 갑과 사전 협의 없이 갑 소유의 설비를 임의로 철거하거나 변경하지 말아야 합니다. 다. 갑의 점검 결과 부적합한 것으로 지적·통지된 사항은 안전확보를 위하여 신속히 조치하여야 합니다. ※ 위의 나, 다.의 사항을 위반하여 발생한 사고·재해의 책임은 을에게 있으므로 소비자보장책임보험의 혜택을 받을 수 없다. ※ 을의 과실로 발생한 사고로 인한 고객의 재산피해에 대하여는 과실상계원칙에 따라 보험금액을 감하여 지급합니다. ※ 법령에 따른 보험가입대상인 소비자에 대하여는 소비자보장책임보험을 적용하지 아니합니다. 2. 갑의 안전책임 가. 갑이 유지관리하는 공급설비의 결함으로 발생한 재해에 대하여는 갑이 책임을 지고, 이를 위하여 갑은 소비자보장책임보험에 가입하여야 합니다. 나. 소비설비의 경우 갑이 행하는 점검하자로 발생한 손해에 대하여는 갑이 책임을 지고, 이를 위하여 갑은 소비자보장책임보험에 가입하여야 합니다. ※ 소비자보장책임보험의 보장 범위는 갑이 계약체결 시 설명드립니다.
소비자보장책임보험 가입 확인		갑은 가스사고를 대비하여 소비자보장책임보험에 가입하였고, 가스사용 중 불의의 가스사고로 피해가 발생한 경우에는 을은 사망(후유장애 포함)의 경우 1명당 8천만원, 부상의 경우 1명당 1천 5백만원, 재산피해의 경우 3억원의 범위에서 피해보상을 받으실 수 있습니다. 다만, 소비자의 고의적인 사고 또는 계약서상의 기본적 준수사항 위반과 천재지변의 경우에는 보상이 이루어 지지 않습니다. ※ 법령에 의한 보험가입대상인 소비자에 대하여는 소비자보장책임보험을 적용하지 않습니다.
긴급 시 연락처		1. 갑은 재해가 발생하거나 발생할 우려가 있을 경우에 대비하여 24시간 체제를 유지하여야 하고, 을은 긴급 시 아래의 연락처로 전화하여 주시기 바랍니다. 2. 긴급 시에는 다음의 조치를 하여 주시기 바랍니다. 가. 화재발생 시 용기의 밸브를 잠그고(오른쪽으로 돌리면 잠김), 소방서 등 관계자에게 용기의 위치를 알린 후 갑에게 연락하여 주시기 바랍니다. 나. 수해의 위험이 있는 경우 (1) 용기 등이 떠내려가지 아니하도록 하여 주시기 바랍니다. (2) 용기, 조정기 등이 침수된 경우에는 갑의 점검을 받은 후 사용하시기 바랍니다.
소비자불편 신고		부당요금 징수, 가스공급 지연, 서비스 불이행 등 소비자불편사항이 발생한 경우에는 소비자불만신고센터로 전화하여 주시기 바랍니다.
소비자불만신고센터				<표 1> 갑의 소유·관리에 속하는 공급설비
기관명			전화 번호	품명		수량		비고	품명	수량	비고
시·군·구청				용기					기화기
소비자단체				가스계량기					공급관
한국가스안전공사				자동절체기					부속설비
가스공급자단체				※ 계약체결 시 공급설비가 을의 소유인 경우 비고란에 “소비자 소유”로 표시합니다.
판매방법	□ 체적판매, □ 중량판매			거래현황	□ 신규, □ 재계약 (종전 가스공급자 상호: )
가스공급자							고 객
사업자등록번호: 상호: (용기에 표시된 공용상호: ) 주소: 전화: 긴급 시 연락처: 대표자: (서명 또는 인)							성명: 주소: (전화: ) 상호: 년 월 일 고객성명 (서명 또는 인)

[별지 3의3]

[액법 시행규칙 별지 제13호서식]

소비설비 안전점검표 점검연월일: 년 월 일 1. 시설현황
배 관			강 관		A m	동 관		A m			호 스	m	기타( )	A m
중간밸브			볼밸브		개	퓨즈콕		개			호스콕	개	기타( )	개
기 타
연소기	레인지		2구 레인지		개	3구 레인지		개			오븐레인지	개	기타( )	개
	보일러		형 식		FF, FE, CF	위 치		옥내, 옥외, 전용			가스소비량	㎏/h	시공자
	온수기		형 식		FF, FE, CF	위 치		옥내, 옥외			가스소비량	㎏/h	시공자
	기 타
2. 점검결과
구 분					점 검 내 용									판 정
가스누출검사					가. 가스계량기 출구(중량판매의 경우 용기 출구)에서 배관, 호스 및 연소기에 이르는 각 접속부의 가스누출 여부와 마감조치 여부									적·부
가스 용품의 상태점검			검사품		나. 가스용품의 한국가스안전공사 합격 표시 또는 한국산업표준(KS) 검사표시 유무									적·부
			중간밸브		다. 연소기마다 퓨즈콕·상자콕 또는 이와 같은 수준 이상의 안전장치 설치 여부									적·부
			호 스		라. “T”형으로의 연결금지 준수 여부 및 호스밴드 접속 여부									적·부
			연소기		마. 목욕탕이나 화장실에의 보일러·온수기 설치금지 규정 준수 여부									적·부
					바. 전용보일러실에의 보일러 설치 여부(FF식은 제외)									적·부
					사. 배기통재료의 내식성, 불연성 여부(알루미늄은 내식성 재료가 아님)									적·부
					아. 배기통의 막힘 여부									적·부
그 밖의 사항					자. 용기의 옥내설치(보관) 여부									적·부
					차. 그 밖에 가스사고를 유발할 우려가 없는지 여부									적·부
가스용품의 권장사용기간					카. 압력조정기·고압호스 및 저압호스의 권장사용기간 경과 여부									적·부
개선통지사항
가스용품 교체 권장사항
공급자		사업자명: 주소: 전화: 점검자명: (서명 또는 인)							소비자	상호: 주소: 전화: 성명: (서명 또는 인)
※ 개선기한 내에 시설을 개선하지 않은 상태에서 가스사고가 발생하는 경우에는 보험혜택을 받을 수 없습니다.

[별지 3의4] 소비자보장책임보험가입 확인서<삭제 2008. 7.18>

[별지 4]

고압가스 운반 등의 기준

(고압가스 안전관리법 제22조제1항, KGS Code GC206 적용)

1. 독성가스 외 용기 운반 기준(고법 시행규칙 별표30제1호나목, KGS GC206 2.2)

구분

운반기준

운반기준 세부내용

운반차량

차량구조

○ 가스운반전용차량의 적재함에는 리프트를 설치하며, 적재할 충전용기(납붙임 또는 접합용기에 충전하여 포장한 것을 포함한다. 이하같다) 최대높이의 2/3이상까지 SS400 또는 이와 동등이상의 강도를 갖는 재질(가로․세로․두께가 75×40×5mm이상인 ᄃ 형강 또는 호칭지름․두께가 50×3.2mm이상의 강관)로 적재함을 보강하여 용기 고정이 용이하도록 할 것.

▶ 다만, 다음에 해당하는 차량의 경우에는 적재함에 리프트를 설치하지 않을 수 있다.

(1) 가스를 공급받는 업소의 용기보관실 바닥이 운반차량 중 적재함 최저높이로 설치되어 있거나, 컨베이어벨트 등 상․하차 설비가 설치된 업소에 가스를 공급하는 차량

(2) 적재능력 1톤 이하의 차량

경계표지

설치

○ 충전용기를 차량에 적재하여 운반하는 때에는 그 차량의 앞뒤 보기 쉬운 곳에 각각 붉은 글씨로 “위험고압가스”라는 경계표지와 전화번호를 표시할 것

[보 기]

위 고 압 가 스 험	30㎝		위 험 고압가스
			40㎝

※ 경계표지 설치 기준 : 경계표지 크기의 가로 치수는 차체 폭의 30 % 이상, 세로 치수는 가로치수의 20 % 이상으로 된 직사각형으로 하고 문자는 KS M 5334(발광도료) 또는 KS A 3507(보안용 반사시트 및 테이프)를 사용하고, 삼각기는 적색바탕에 글자색은 황색, 경계표지는 적색글씨로 표시한다. 다만, 차량구조상 정사각형 이나 이에 가까운 형상으로 표시하여야 할 경우에는 그 면적을 600 ㎠ 이상으로 한다.

○ 다음 차량의 경우에는 경계표지와 위험을 알리는 도형 및 전화번호를 표시하지 아니 할 수 있다.

(1) 소방차ㆍ구급차종ㆍ레카차ㆍ경비차 및 그 밖의 긴급사태가 발생한 경우에 사용하는 차량이 긴급 시에 사용하기 위한 충전용기만을 적재한 경우

(2) 냉동차ㆍ활어운반차 등이 이동 중에 소비하기 위한 충전용기만을 적재한 경우

(3)  타이어의 가압용으로 자동차의 비품으로서 판매하는 용기(플로르카본, CO₂가스 그 밖의 불활성가스를 충전한 것에 한한다)만을 적재한 경우

(4) 해당 차량의  장비로서 적재하는 소화기만을 적재한 경우

보호장비

휴대

○ 가연성가스 또는 산소를 운반하는 차량에는 다음기준에 따라 소화설비 및 재해발생방지를 위한 응급조치에 필요한 자재 및 공구 등을 휴대하고, 매월 1회 이상 점검하여 항상 정상적인 상태로 유지할 것

1) 충전용기 등을 차량에 적재하여 운반하는 경우(질량 5 ㎏ 이하의 고압가스를 운반하는 경우는 제외)에 대하는 소화설비는 표1에 기재한 소화기로서 신속하게 사용할 수 있는 위치에 비치할 것

<표1. 소화설비>

운반하는 가스량에 따른 구분	소화기의 종류		비치개수
	소화약제의 종류	능력단위
압축가스 100 ㎥ 또는 액화가스 1 000 ㎏ 이상인 경우	분말소화제	BC용, B-10 이상 또는 ABC용, B-12 이상	2개 이상
압축가스 15 ㎥ 초과 100 ㎥ 미만 또는 액화가스 150 ㎏ 초과 1 000 ㎏ 미만인 경우	위와같음	위와같음	1개 이상
압축가스 15 ㎥ 또는 액화가스 150 ㎏ 이하인 경우	위와같음	B-3 이상	1개 이상

[비고] 소화기 1개의 소화능력이 소정의 능력단위에 부족한 경우에는 추가해서 비치하는 다른 소화기와의 합산능력이 소정의 능력단위에 상당한 능력 이상이면 그 소정의 능력단위의 소화기를 비치한 것으로 본다.

구분

운반기준

운반기준 세부내용

운반차량

보호장비

휴대

2) 자재는 표 2에 게기하는 것으로 하며 각각 1개 이상을 휴대한다.

<표2. 자 재>

품 명	규 격
적색기 휴대용손전등 메가폰 로 프 누출 검지기 차 바 퀴 고 정 목	- - - 길이 15 m 이상의 것 2개 이상 - 2개 이상

3) 공구 등은 표3 및 표4에 게기한 것으로 하고 각각 1개 이상을 휴대한다.

<표3. 공작용 공구 등>

품 명	규 격	비 고
해머 또는 나무망치	차량비품공구로 적합한 것을 대응할 수 있다.	-
펜 치	위와 같음	-
몽키 스패너	위와 같음	-
칼	위와 같음	-
가 위	위와 같음	-
밸브 개폐용 핸 들	각 밸브에 적합한 것	차량에 고정된 탱크 및 용기에 밸브 개폐용 핸들이 부착된 것은 제외한다.
그랜드 스패너	각 밸브에 적합한 것	차량에 고정된 탱크 및 몽키스패너로 대용가능한 경우는 제외한다.
가죽 장갑	-	-

<표4. 누출방지 공구>

품 명	규 격	비 고
납마개	-	-
고무씨이트 또는 납패킹	-	-
자전거용 고무튜브	-	-
링 또는 씨일테이프	-	-
철사	-	-
헝겊	-	-

적재 및

하역작업

적재

○ 충전용기를 차량에 적재하는 때에는 적재함에 세워서 적재할 것

○ 차량의 최대 적재량을 초과하여 적재하지 아니한다.

○ 납붙임용기 및 접합용기에 고압가스를 충전하여 차량에 적재할 때에는 포장상자(외부의 압력 또는 충격 등으로 인하여 그 용기 등에 흠이나 찌그러짐 등이 발생되지 아니하도록 만들어진 상자를 말한다)의 외면에 가스의 종류ㆍ용도 및 취급 시 주의사항을 기재한 것에만 적용하여 적재하고, 그 용기의 이탈을 막을 수 있도록 보호망을 적재함 위에 씌운다.

○ 충전용기를 차량에 적재할 때에는 차량운행 중의 동요로 인하여 용기가 충돌하지 아니하도록 고무링을 씌우거나 적재함에 넣어 세워서 적재한다. 다만, 압축가스의 충전용기 중 그 형태 및 운반차량의 구조상 세워서 적재하기 곤란한 때에는 적재함 높이 이내로 눕혀서 적재할 수 있다.

○ 충전용기 등을 목재ㆍ플라스틱 또는 강철제로 만든 팔레트(견고한 상자 또는 틀) 내부에 넣어 안전하게 적재하는 경우와 용량 10 ㎏ 미만의 액화석유가스 충전용기를 적재할 경우를 제외하고 모든 충전용기는 1단으로 쌓는다.

구분

운반기준

운반기준 세부내용

적재 및

하역작업

적재

○ 충전용기 등은 짐이 무너지거나, 떨어지거나 차량의 충돌 등으로 인한 충격과 밸브의 손상 등을 방지하기 위하여 차량의 짐받이에 바싹대고 로프, 짐을 조이는 공구 또는 그물 등(이하"로프등"이라 한다)을 사용하여 확실하게 묶어서 적재하며, 운반차량 뒷면에는 두께가 5 ㎜ 이상, 폭 100 ㎜ 이상의 범퍼(SS400 또는 이와 동등 이상의 강도를 갖는 강재를 사용한 것에만 적용한다. 이하 같다) 또는 이와 동등 이상의 효과를 갖는 완충장치를 설치한다.

○ 차량에 충전용기 등을 적재한 후 그 차량의 측판 및 뒤판을 정상적인 상태로 닫은 후 확실하게 걸게쇠로 걸어 잠근다.

○ 충전용기는 자전거나 오토바이에 적재하여 운반하지 아니할 것. 다만, 차량이 통행하기 곤란한 지역이나 그 밖에 시ㆍ도지사가 지정하는 경우에는 다음 기준에 적합한 경우에만 액화석유가스 충전용기를 오토바이에 적재하여 운반할 수 있다.

1) 넘어질 경우 용기에 손상이 가지 아니하도록 제작된 용기운반전용적재함이 장착된 것인 경우

2) 적재하는 충전용기는 충전량이 20 ㎏ 이하이고, 적재수가 2개를 초과하지 아니한 경우

○ 염소와 아세틸렌ㆍ암모니아 또는 수소는 동일차량에 적재하여 운반하지 아니할 것

○ 가연성가스와 산소를 동일차량에 적재하여 운반하는 때에는 그 충전용기의 밸브가 서로 마주보지 아니하도록 적재할 것

○ 밸브가 돌출한 충전용기는 고정식 프로텍터나 캡을 부착시켜 밸브의 손상을 방지하는 조치를 한 후 차량에 싣고 운반한다.

○ 충전용기를 차에 실을 때에는 넘어지거나 부딛침 등으로 충격을 받지 아니하도록 주의하여 취급하며, 충격을 최소한으로 방지하기 위하여 완충판을 차량 등에 갖추고 이를 사용한다.

○ 충전용기와 「소방기본법」이 정하는 위험물과는 동일차량에 적재하여 운반하지 아니할 것

하역

○ 충전용기 등을 차에서 내릴 때에는 그 충전용기 등의 충격이 완화될 수 있는 완충판 위에서 주의하여 취급하며 이들을 항시 차량에 비치한다.

○ 충전용기 몸체와 차량과의 사이에 헝겊ㆍ고무링 등을 사용하여 마찰을 방지하고, 그 충전용기 등에 흠이나 찌그러짐 등이 생기지 않도록 조치한다.

○ 충전용기를 용기보관장소로 운반할 때에는 가능한 한 손수레를 사용하거나 용기의 밑부분을 이용하여 운반한다.

운반책임자

동승

동승 기준

○ 표에서 정하는 기준 이상의 고압가스를 차량에 적재하여 운반하는 때에는 운반자 외에 운반책임자(운전자가 운반책임자의 자격을 가진 경우에는 운반책임자의 자격이 없는 자로 할 수 있다)를 동승시켜 운반에 대한 감독 또는 지원을 하도록 한다.

< 표1. 운반책임자 기준 >

가 스 의 종 류		기 준
압축가스	가연성가스 조연성가스	300 ㎥ 이상 600 ㎥ 이상
액화가스	가연성가스 조연성가스	3천 ㎏ 이상(납붙임용기 및 접합용기의 경우는 2천 ㎏ 이상) 6천 ㎏ 이상

운행기준

운행개시  전

조치사항

○ 충전용기 등을 적재한 차량의 운반개시 전에 표에 따라 점검을 실시한다.

구분	점검항목	점검방법	점검내용	판정기준
용기	적재상태	눈 및 발포액	1.차량의 적재중량 확인 2.용기고정상태확인 3.용기 보호캡의 부착유무 확인 4.용기 및 밸브등에서 가스누출확인	1.규정을 초과하지 않을 것 2. 로프등으로 견고하게 묶여 있을 것 3.캡이 확실히 부착되어 있을 것 4.가스누출이 없을 것
	소화기	눈	1.정착상황 및 안전봉인ㆍ안전핀 등 확인	1.봉인된 상태로 핀이 확실하게 꽃혀 있을 것
휴대품등	자재 및 휴대 공구(독성가스인 경우는 보호구, 제독제 포함)	-	1.운반계획서 등에 기재된 자재, 공구, 누출방지 용구 등(독성가스인 경우는 보호구, 자재, 소석회 등을 포함)이 완비되어 있는가 확인	1.소정의 위치에 각 자재, 공구 등이 잘 보관되어 있어 비상시에 사용이 가능할 것

구분

운반기준

운반기준 세부내용

운행기준

운행개시  전

조치사항

구분	점검항목	점검방법	점검내용	판정기준
휴대품등	차바퀴 고정목	-	1.수량확인	1.규정치수 이상의 것으로 2개 이상 있을 것
	운반계획서 및 비상연락망 카드	-	1.운반계획서의 확인 2.비상연락망 카드의 확인	1.운반계획서는 운반책임자가 휴대하고 있을 것 2.비상연락망 카드는 그 가스에 합치되는 것으로 훼손되지 않은 것
표시	경계표시	눈	1.위험“고압가스”경계표지등의 부착등 상태의 확인	1.경계표지의 문자가 선명하고 보기 쉬운장소에 부착되어 있을 것
그 밖 의 것	정지 표시판	눈	1.보유 유무 확	1.보유하고 있을 것

운행기준

운행 중 조치사항

○ 표1의 운반책임자 기준에 따른 고압가스를 운반하는 때에는 그 고압가스의 명칭ㆍ성질 및 이동 중의 재해방지를 위하여 필요한 주의사항을 기재한 서면을 운반책임자나 운전자에게 교부하고 운반 중에 휴대시킨다.

○ 노면이 나쁜 도로에서는 가능한 한 운행을 하지 아니한다. 다만, 부득이하여 노면이 나쁜 도로를 운행할 때에는 운행개시 전에 충전용기 등의 적재상황을 재점검하여 이상이 없는 가를 확인한다.

○ 노면이 나쁜 도로를 운행한 후에는 일단 정지하여 적재상황, 용기밸브, 로프 등의 풀림 등이 없는 것을 확인한다.

○ 운행 중에는 직사광선을 받는 기회가 많으므로 충전용기 등의 온도상승을 방지하는 조치를 하여 온도가 40 ℃ 이하가 되도록 한다.

○ 충전용기 등을 차량에 적재하여 운행할 때에는 급커브 또는 노면이 나쁜 도로 등에서의 차량의 무게중심을 고려하여 신중하게 운전한다.

○ 운반책임자를 동승하는 차량의 운행 시에는 다음 사항을 준수한다.

(1) 현저하게 우회하는 도로인 경우와 부득이한 경우를 제외하고 번화가나 사람이 붐비는 장소는 피한다.

(1-1) 현저하게 우회하는 도로란 이동거리가 2배 이상이 되는 경우를 말한다.

(1-2)  번화가란 도시의 중심부나 번화한 상점을 말하며, 차량의 너비에 3.5 m를 더한 너비 이하인 통로의 주위를 말한다.

(1-3) 사람이 붐비는 장소란 축제시의 행렬, 집회 등으로 사람이 밀집된 장소를 말한다.

(2) 200 ㎞ 거리를 초과하여 차량을 운행하는 경우에는 중간에 충분한 휴식을 취하도록 하고 운행시킨다.

(3) 운반계획서에 기재된 도로를 따라 운행한다.

○ 운반 중 누출 등의 위해 우려가 있는 경우에는 소방서 나 경찰서에 신고하고,  도난이나 분실한 때에는 즉시 그 내용을 경찰서에 신고한다.

○ 고압가스를 적재하여 운반하는 차량은 차량의 고장, 교통사정, 운반책임자 또는 운전자의 휴식 등 부득이한 경우를 제외하고는 장시간 정차해서는 않되며, 운반책임자와 운전자는 동시에 차량에서 이탈하지 아니한다.

○고압가스를 운반하는 때에는 안전관리총괄자, 안전관리부총괄자 또는 안전관리책임자가 운반책임자나 운반차량운전자에게 그 고압가스의 위해예방에  필요한 사항을 주지시킨다.

○ 고압가스를 운반하는 자는 그 충전용기를 수요자에게 인도하는 때까지 최선의 주의를 다하여 안전하게 운반하며, 운반도중 보관하는 때에는 안전한 장소에 보관ㆍ관리한다.

○ 충전용기 등을 적재하여 운반할 때의 안전운행요령은 차량에 고정된 탱크 및 용기에 의한 가스운반기준의 운행중 조치사항에 따른다.

운행 후 조치사항

○ 충전용기 등을 적재한 차량의 주정차장소 선정은 지형을 충분히 고려하여 가능한 한 평탄하고, 교통량이 적은 안전한 장소를 택한다. 또한 시장 등 차량의 통행이 매우 곤란한 장소 등에는 주정차하지 아니한다.

○ 충전용기 등을 적재한 차량의 주정차시는 가능한 한 언덕길 등 경사진 곳을 피하며, 엔진을 정지시킨 다음 주차 브레이크를 걸어 놓고 반드시 차바퀴를 고정목으로 고정시키다.

○ 충전용기 등을 적재한 차량은 제1종 보호시설에서 15 m 이상 떨어지고, 제2종 보호시설이 밀집되어 있는 지역은 가능한 한 피하며, 주위의 교통장애, 화기 등이 없는 안전한 장소에 주정차한다.  또한, 차량의 고장, 교통사정 또는 운반책임자 운전자의 휴식, 식사 등 부득이한 경우를 제외하고는 그 차량에서 동시에 이탈하지 아니하며, 동시에 이탈할 경우에는 차량이 쉽게 보이는 장소에 주차한다.

○ 차량의 고장 등으로 인하여 정차하는 경우는 적색표지판 등을 설치하여 다른 차와의 충돌을 피하기 위한 조치를 한다.

구분	운반기준	운반기준 세부내용
재해발생 및 확대 방지조치	조치 및 주의사항	○ 가연성가스나 산소 운반차량의 재해 발생 및 확대 방지를 위하여 운행개시 전에 다음의 필요한 조치 및 주의사항을 차량에 비치한다. 1. 가스의 명칭 및 물성 (1) 가스의 명칭 (2) 가스의 특성(온도와 압력과의 관계, 비중, 색깔, 냄새) (3) 화재, 폭발의 위험성 유무 (4) 인체에 대한 독성 유무
		2. 운반중의 주의사항 (1) 점검부분과 방법 (2) 휴대품의 종류와 수량 (3) 경계표지 부착 (4) 온도상승방지 조치 (5) 주차 시 주의 (6) 안전운행 요령 3.충전용기 등을 적재한 경우는 짐을 내릴 때의 주의사항 4. 사고발생시 응급조치 (1) 가스누출이 있는 경우에는 그 누출부분을 확인하고 수리를 한다. (2) 가스누출 부분의 수리가 불가능한 경우 (2-1) 상황에 따라 안전한 장소로 운반한다. (2-2) 부근의 화기를 없앤다. (2-3) 착화된 경우 용기파열 등의 위험이 없다고 인정될 때는 소화한다. (2-4) 독성가스가 누출한 경우에는 가스를 제독한다. (2-5) 부근에 있는 사람을 대피시키고, 동행인은 교통통제를 하여 출입을 금지시킨다. (2-6) 비상연락망에 따라 관계업소에 원조를 의뢰한다. (2-7) 상황에 따라 안전한 장소로 대피한다. (2-8) 구급조치
그 밖의 사항		○ 그 밖의 사항은 (고압가스 안전관리법 제22조제1항, KGS GC206 적용)고압가스 운반 등의 기준에 따른다.

[별지 5]

			안전관리 총 괄 자
안전교육일지		안전관리 책 임 자

일 시		장 소		강 사
제 목
◎교육내용 :

<참석자명단>

(서명)          (서명)          (서명)            (서명)

(서명)          (서명)          (서명)            (서명)

[별지 6]

비상연락망 및 유관기관 신고체계

					안전관리 총 괄 자				성명 :
									전화:
					안전관리 책 임 자				성명 :
									전화:
	운 반 차 량 운 전 자				수 요 자 시 설 점 검 원							비상조치 및 교육훈련 담 당				수요자관리 및 민원담당 (서무)
	성명:				성명:							성명:				성명:
	전화:				전화:							전화:				전화:

					행정관청 및 충전소 ( - )
	파 출 소 ( - )				판매사업소 ( - )					소 방 서 ( - )
	인근판매소 ( - )				한국가스안전공사 ( - )					인근판매소 ( - )

[별지 7]

긴급사태시의 조치 및 통제요령(예시)

구분	조치방법	주요내용
1.위해발생시의 조치 및 훈련방법	긴급사태 발생시 소집방법	(가) 발견통보 o 재해의 발생 및 인근의 화재를 발견할 경우 신속히 구조를 요청함과 동시에 즉시 안전관리총괄자, 안전관리책임자 등 비상연락망이 연락체제에서 정한 순서에 따라 통보한다. (나) 피 난 o 사람이 모이는 것이 위험하다고 판단되는 재해가 발생한 경우는 피난하면서 위험발생 신호를 계속하여 보낸다. (다) 긴급안전장치 o 긴급히 운전을 정지할 필요가 있다고 판단되는 재해가 발생하거나, 인근의 화재를 발견한 경우는 안전관리총괄자 또는 작업책임자의 명령과 동시에 즉시 정지 조치를 한다. (라) 재해현장의 응급조치 o 재해발생 및 인근의 화재발생시 응급조치는 안전관리조직 계통의 지시에 따른다. 등
2.위해발생시의 응급조치사항	일반사항	o 가스위해 발생지역 주위에 경계표지판 및 경계기를 설치하고, 출입을 금지시킨다. o 점검장비로 가스누출부위를 조사한다. o 물을 살수 할 때에는 누출부위에 가마니 등을 덮어 흡수가 잘되게 조치한다. o 부상자가 발생했을 경우 신속히 안전한 장소로 옮기고 구급차의 출동을 요청한다.
	세부사항	(가) 용기 자체에서 가스누출 시 o 용기밸브를 잠그고 사용을 중지시킨다. o 누출부위에는 납마개, 고무시트 또는 납박킹을 씌우거나 박아넣어 가스의 분출을 막고 가스누출검지기로 누출여부를 확인한다. o 밸브 연결부에서 누출할 경우에는 누출부위를 위쪽으로 스패너로 밸브를 단단히 조이고 가스누출검지기로 누출여부를 확인한다. o 가연성물질은 신속히 제거한다. o 통풍이 양호하도록 하여 폭발(연소)범위 농도에 이르지 못 하도록 한다. o 화재가 발생하였을 경우에는 소화기 등으로 소화하고, 화염에 노출될 위험이 있는 용기는 즉시 안전한 장소로 이동시킨다. (나) 용기 집합장치에서 가스누출 시 o 배관의 밸브를 잠그고 사용을 중지시킨다. o 누출부위에는 납마개, 고무시트 또는 납박킹을 씌우거나 박아넣어 가스의 분출을 막고 가스누출검지기로 누출여부를 확인한다. o 가연성물질을 신속히 제거하고 통풍이 양호하도록 한다.
3. 긴급조치훈련		o 안전관리총괄자는 훈련계획을 세워 예상된 재해에 따른 긴급조치훈련 등을 교육시 병행 실시한다.

[별지 8]

자율검사장비 이력 및 관리․점검대장

검사장비이력
장비명		형식 및 모델명
제조회사		제조번호
제조년월일		구입일
구입처		구입가격
관리 및 점검내역
구 분	검교정․수리(고장)․점검 내역		결 재
			안전관리책임자	안전관리총괄자
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월

[별지 9]

보일러 설치현황

제조사	보일러설치장소			보일러현황			시공상태					가스공급자현황		보일러 설치상태		가스안전기기 보급현황			보일러 폐기일	자료 UPDATE일
	사용 자명	주 소	전화 번호	제조사	모델명	제조 번호	설치일	회사명	시공자	주민 번호	배기 형태	업소명	전화 번호	시설기준적합여부	지적 내용	퓨즈콕	가스누설자동차단기	가스누설경보기

[별지 10]

[액법 시행규칙 별지 제10호서식]
사업, 저장소 사용				□개시 □중단 □폐지 □재개			신고서				처리기간
											즉시
신고인	① 상호
	② 성명(대표자)				③ 생년월일
	④ 사무소 소재지
⑤ 허가사항		허가의 종류				허가 번호				허가 연월일
⑥ 개시․중단․폐지·재개 연월일
⑦ 사유
「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제7조 및 같은 법 시행규칙 제15조에 따라 사업이나 저장소의 사용을 □개시․□중단․□폐지․□재개하기 위하여 위와 같이 신고합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 시·도지사 귀하 시장·군수·구청장
※ 구비서류: 없음											수수료
											없음
210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]